实验室电热恒温培养箱技术参数

工作电源: 1.2KW/220V
产品材质：内外全不锈钢鼓风循环：带鼓风
控温范围：RT+10~100°C，智能控温

温度分辨率：士0.1°C
内部尺寸：60\*50\*75cm左右

外箱尺寸：71\*73\*100cm左右

工作容积：225L左右

隔层：3-5层