**南昌市中心医院（瑶湖分院）眼科调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| LED眼科视力表 | 5m视力检查 |
| OCT（带前节OCT ) | 广角眼底OCTA,带前节OCTA,国产扫频光源OCT，扫描速度≥70000次/秒，全中文操作系统和界面 |
| 鼻内镜（泪道手术用） | 配磨钻、高清录像系统，支持泪道内检查与治疗，泪道镜头直径≤0.95mm，治疗钻头直径≤0.38mm |
| 超声乳化仪 | 1、具备超乳、灌注抽吸、前节玻切、电凝、回吐等功能。  2、脚踏个性化编程，通过编程可控制设备所有的功能  3、 超声能量输出≥3种模式，包括但不限于：连续，脉冲，爆破  4、负压范围 0～550mmHg  5、前节玻切速率≥2000次/分  6、管道可重复消毒，三套超乳手柄，支持21G超乳针头。 |
| 电脑验光仪 | 能屈光、瞳距、角膜曲率参数，测量显示：≥8.5英寸彩色屏，触控屏/手动操作杆 |
| 干眼分析仪 | 同时具备干眼检查和角膜地形图检查功能  具备瞳孔分析功能，可以分析测量的瞳孔响应时间、最大值和最小值以及瞳孔收缩和恢复时的时间 |
| 角膜内皮细胞计 | 自动校正、自动拍摄角膜内皮细胞，支持角膜厚度测量  一键全自动测量和分析角膜内皮细胞数量和质量  高速光学自标定系统，无需定期校准 |
| 普通裂隙灯 | 支持40倍光学变焦，转鼓式5级变倍，裂隙宽度≥0-9mm，裂隙高度≥1-8mm |
| 全自动电脑视野仪 | 满足水平150°视野检查，可进行青光眼进展分析及随访对比，Goldmann标准。电脑内置于视野计里的一体式设计；投射光光源类型：卤素灯光源；开机自检，并逐一显示自检项目 |
| 全自动非接触自动眼压仪 | 提供眼压测量，操控方式：触摸屏/操作杆，显示器：≥8.5  寸WVGA彩色LED显示器。 |
| 数码裂隙灯 | 含高清数码相机系统，具有拍摄、动态视频功能，LED下光源裂隙灯，裂隙宽度≥0-14mm，裂隙长度≥1-14mm |
| 眼科A/B超 | 测量前房深度、晶状体厚度、眼轴长度、计算人工晶体屈光度数，可诊断玻璃体混浊；视网膜脱落等。 |
| 眼科生物测量仪 | 一次可同时测量眼轴长度、角膜曲率、前房深度，多公式人工晶体计算 |
| 眼科UBM | 显示眼前节包括：角膜、房角、晶状体、虹膜、前房等结构，  可多频率切换成像，超声眼前节成像清晰 |
| 眼科同视机 | 双眼视觉三级功能（同时视、融合视、立体视），测定斜视角、视网膜对应、KAPPA角、隐斜、AC／A幅辏调节比率等功能 |
| 自动免散瞳眼底照相机 | 支持未散瞳的条件下眼底拍照。能自动追踪、自动对焦、支持立体图和全景拼图。 |