**南昌市中心医院（瑶湖分院）眼科调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| LED眼科视力表 | 5m视力检查 |
| OCT（带前节OCT ) | 广角眼底OCTA,带前节OCTA,国产扫频光源OCT，扫描速度≥70000次/秒，全中文操作系统和界面 |
| 鼻内镜（泪道手术用） | 配磨钻、高清录像系统，支持泪道内检查与治疗，泪道镜头直径≤0.95mm，治疗钻头直径≤0.38mm |
| 超声乳化仪 | 1、具备超乳、灌注抽吸、前节玻切、电凝、回吐等功能。2、脚踏个性化编程，通过编程可控制设备所有的功能3、 超声能量输出≥3种模式，包括但不限于：连续，脉冲，爆破4、负压范围 0～550mmHg5、前节玻切速率≥2000次/分6、管道可重复消毒，三套超乳手柄，支持21G超乳针头。 |
| 电脑验光仪 | 能屈光、瞳距、角膜曲率参数，测量显示：≥8.5英寸彩色屏，触控屏/手动操作杆 |
| 干眼分析仪 | 同时具备干眼检查和角膜地形图检查功能具备瞳孔分析功能，可以分析测量的瞳孔响应时间、最大值和最小值以及瞳孔收缩和恢复时的时间 |
| 角膜内皮细胞计 | 自动校正、自动拍摄角膜内皮细胞，支持角膜厚度测量一键全自动测量和分析角膜内皮细胞数量和质量高速光学自标定系统，无需定期校准 |
| 普通裂隙灯 | 支持40倍光学变焦，转鼓式5级变倍，裂隙宽度≥0-9mm，裂隙高度≥1-8mm |
| 全自动电脑视野仪 | 满足水平150°视野检查，可进行青光眼进展分析及随访对比，Goldmann标准。电脑内置于视野计里的一体式设计；投射光光源类型：卤素灯光源；开机自检，并逐一显示自检项目 |
| 全自动非接触自动眼压仪 | 提供眼压测量，操控方式：触摸屏/操作杆，显示器：≥8.5寸WVGA彩色LED显示器。 |
| 数码裂隙灯 | 含高清数码相机系统，具有拍摄、动态视频功能，LED下光源裂隙灯，裂隙宽度≥0-14mm，裂隙长度≥1-14mm |
| 眼科A/B超 | 测量前房深度、晶状体厚度、眼轴长度、计算人工晶体屈光度数，可诊断玻璃体混浊；视网膜脱落等。 |
| 眼科生物测量仪 | 一次可同时测量眼轴长度、角膜曲率、前房深度，多公式人工晶体计算 |
| 眼科UBM | 显示眼前节包括：角膜、房角、晶状体、虹膜、前房等结构，可多频率切换成像，超声眼前节成像清晰 |
| 眼科同视机 | 双眼视觉三级功能（同时视、融合视、立体视），测定斜视角、视网膜对应、KAPPA角、隐斜、AC／A幅辏调节比率等功能 |
| 自动免散瞳眼底照相机 | 支持未散瞳的条件下眼底拍照。能自动追踪、自动对焦、支持立体图和全景拼图。 |