南昌市中心医院（瑶湖分院）红外线接种环灭菌器调研需求

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 红外线接种环灭菌器 | 1、加热口直径：22mm~35mm  2、可消毒口径:≤35mm的物品（最大的消毒口径）≤20mm物品（最大的消毒口径）  3、加热器可在120度范围内任意调节角度，倾斜角：45°不倒，加热组件角度可调90°~180°  4、灭菌原理：红外高温瞬时消毒  5、中心区温度：850℃±10%  6、待机温度：600℃±10%  7、消毒时间： 2秒~7秒  8、电源/功率：220V±15%，50Hz，66W~200W  9、重量：1.0kg-1.6kg |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：