**南昌市中心医院（瑶湖分院）阴道分泌物全自动检测**

**分析仪调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 阴道分泌物全自动检测分析仪 | 1、检测项目 五项联检：NAG（β-氨基半乳糖苷酶）、SNA（唾液酸苷酶）、LE（白细胞酯酶）、H2O2（过氧化氢浓度）、pH值（酸碱度），可区分细菌性、霉菌性、滴虫性阴道炎。 2、检测速度与容量 速度：支持15分钟完成20个样本检测，支持1-20个样本随到随检。 批量处理：一次性TIP头式取样，支持每小时可完成60个样本检测。 3、温度控制 温育模块温度精度：±0.5℃，确保反应稳定性。 4、自动化与智能化功能 （1）全流程自动化：实现自动加样、温育、染色、高倍镜镜检、判读、打印报告，减少人工干预误差。 （2）信息化管理：存储容量：≥1000个病例数据，支持与医院LIS/HIS系统联网，实现数据共享和标准化管理。 5、操作界面：配备显示屏和智能提示功能，支持结果查询、编辑、输出。6、灵活性与扩展性 检测项目可自由组合，支持急诊样本插入检测。 7、其他关键参数 输入功率：≤150W  |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：