南昌市中心医院（瑶湖分院）离心机调研需求

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 离心机（含脱帽离心机） | 技术要求1.脱帽水平转子，自动脱帽，可离5ml采血管规格和2ml采血管规格。 2.孔位≥80。 3.电机：交流变频电机。 4.液晶显示屏，可显示转速、离心力、运行时间、故障等。 5.触摸面板，操作简单。 6.具有软刹车功能。  |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：