**南昌市中心医院（瑶湖分院）普通培养箱调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 普通培养箱 | 1．温度参数温度范围：5℃～60℃温度控制精度：±1℃温度均匀性：±1℃升温速度：0.5℃～3℃／分钟2．容积与结构有效容积：≥160L。内胆材质：不锈钢或钢板喷涂。搁架：可调节层数（如3～5层），承重能力（5～20kg／层）。3．控制系统控制方式：微电脑PID控制。显示界面：数字显示屏（实时温度、设定温度、运行时间等）。定时功能：0～999小时定时4．安全与保护功能超温报警：温度超过设定值时自动断电并报警。断电恢复：电源恢复后自动按原设定运行。故障自检：传感器异常或系统错误提示。 |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：