**南昌市中心医院（瑶湖分院）普通培养箱调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 普通培养箱 | 1．温度参数  温度范围：5℃～60℃  温度控制精度：±1℃  温度均匀性：±1℃  升温速度：0.5℃～3℃／分钟  2．容积与结构  有效容积：≥160L。  内胆材质：不锈钢或钢板喷涂。  搁架：可调节层数（如3～5层），承重能力（5～20kg／层）。  3．控制系统  控制方式：微电脑PID控制。  显示界面：数字显示屏（实时温度、设定温度、运行时间等）。  定时功能：0～999小时定时  4．安全与保护功能  超温报警：温度超过设定值时自动断电并报警。  断电恢复：电源恢复后自动按原设定运行。  故障自检：传感器异常或系统错误提示。 |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：