南昌市中心医院（瑶湖分院）多功能皮肤检测图文管理系统调研需求

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 多功能皮肤检测图文管理系统 | 生物荧光显微镜1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。2.调焦机构：可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；3.照明系统：光源寿命≥10000小时。4.配置皮肤荧光检测系统模块。5.观察筒：目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。6.物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25 ）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）7.防霉装置：三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理。 |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：