附件1：
市场调研设备需求

1. ‌128排CT：
探测器排数：≥128排。
需满足全身各部位影像学检查，具备低剂量扫描模式、伪影抑制算法，带三维重建、肺结节等所有软件功能，配备智能影像扫描定位系统，配备高热容量球管及原厂独立后处理工作站。需满足各项影像学增强检查、冠脉CTA及其他CTA检查。配套高压注射器、放射防护设备和辐射检测仪、除湿机、诊断显示器等。

2. 一体化阅片系统
[bookmark: _GoBack]≥10个工位，诊断显示器分辨率≥8M。
部署各种软硬件设施、工位协同系统，支持影像科医生跨工位、跨院区进行阅片讨论、跨学科会诊及远程示教，实现实时语音沟通与影像操作协同；配备多院区互动视频会议终端，支持摄像机云台控制、多画面融合处理，可将会诊过程直播至下级医院或教学机构等。

3. 心脏彩超：
支持成人及小儿心脏检查，确保清晰显示心脏结构与瓣膜运动。
探头规格：腹部凸阵探头一把（多频可变频）、小儿相控阵探头一把（多频可变频）、经胸单晶体容积探头一把（多频可变频）、高频血管探头一把（多频可变频）、经食管单晶体容积探头一把（多频可变频）。
‌系统对接‌：支持‌DICOM 3.0标准‌，可接入医院PACS/HIS系统，实现影像与报告自动上传。

4. 高档全身彩超：
‌成像技术‌：支持‌灰阶血流成像、超微细血流成像、立体血流显示‌等先进血流技术，提升微小血管与低速血流检出能力，支持实时动态三维（四维）成像，满足全身多科室检查需求
配置6把探头，包括：凸阵探头1把（多频可变频）、线阵探头1把（多频可变频）、相控阵探头1把（多频可变频）、超高频线阵探头1把（最高显示频率要≥24MHz）、线-凸双平面腔内探头1把（多频可变频）、凸阵电子四维容积探头1把（多频可变频）。
‌系统集成‌：支持‌DICOM 3.0标准接口‌，可无缝接入医院PACS/HIS系统，实现影像存储、调阅与报告共享。

5. 介入彩超：
设备类型‌：必须为‌全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪‌，支持实时引导穿刺与介入治疗操作，具备高分辨率成像能力，支持‌凸阵、线阵、相控阵‌等多种探头，满足腹部、浅表及心脏等多部位介入需求。
探头规格：凸阵探头1把（多频可变频）、线阵探头1把（多频可变频）、腔内探头1把（多频可变频）、三维容积探头1把（多频可变频）。
具备‌穿刺导向装置，支持实时超声引导下精准穿刺。
‌系统集成‌：支持‌DICOM 3.0标准‌，可接入医院PACS/HIS系统，实现介入影像与报告的自动存储与调阅。

6. 普通彩超：
‌设备类型‌：具备‌彩色多普勒超声诊断功能‌，支持腹部、妇科、产科、浅表器官及小器官等常规临床检查，支持‌凸阵、线阵、相控阵‌探头，满足多科室基础检查需求。
探头规格：‌腹部探头‌（凸阵）1把（多频可变频）、‌浅表探头‌（线阵）1把（多频可变频）、心脏探头‌（相控阵）1把（多频可变频）、腔内探头‌（微凸或双平面）1把（多频可变频）。
‌系统对接‌：支持‌DICOM 3.0标准接口‌，可接入医院PACS/HIS系统，实现影像上传与报告共享。

7. 便携式彩超
探头兼容性与接口标准‌：主机需支持‌多类型探头接入‌（如凸阵、线阵、相控阵），确保满足腹部、浅表、心脏、妇产等多科室应用。‌
探头规格：‌腹部探头‌（凸阵）1把（多频可变频）、‌浅表探头‌（线阵）1把（多频可变频）、心脏探头‌（相控阵）1把（多频可变频）、腔内探头‌（微凸或双平面）1把（多频可变频）。
‌便携性与环境适应性‌：适应急诊、床旁、出诊等移动场景。

8. 中档全身彩超：
设备类型‌：具备‌彩色多普勒超声诊断功能‌，基于中高端超声平台，支持腹部、妇科、产科、泌尿、甲状腺、心脏等多部位常规体检筛查。
探头规格：腹部凸阵探头1把（多频可变频）、‌浅表线阵探头1把（多频可变频）、‌心脏相控阵探头1把（多频可变频）、‌腔内双平面探头‌（经阴道/直肠）1把（多频可变频）、容积探头1把（多频可变频）。
‌系统集成‌：支持‌DICOM 3.0标准接口‌，可接入医院PACS/HIS系统，实现体检影像自动上传与结构化报告共享。

9. 支气管镜系统：
设备类型‌：必须为‌高清电子支气管镜系统‌，包含图像处理系统、电子支气管镜镜体（1条检查镜 + 1条治疗镜+1条超声支气管镜+1条儿童电子支气管镜）、内镜监视器、台车及图文工作站，支持气道观察、活检、治疗等临床操作。


10. 超高清消化内镜系统：
成像性能‌：必须支持‌4K超高清分辨率（≥3840×2160）。
‌系统配置‌：包含图像处理主机、光源、高清监视器（≥27英寸）、胃肠镜镜体（高清电子上消化道内窥镜（治疗）2条
高清十二指肠内窥镜1条、高清电子下消化道内窥镜2条、高清电子下消化道内窥镜（治疗）1条）、水泵、气泵、图文工作站、台车，支持‌双屏显示、图像冻结、视频录制及DICOM标准输出‌，可接入PACS系统。

11.  3D/4K荧光腹腔镜系统：
成像性能‌：必须支持‌4K超高清分辨率（≥3840×2160）‌ 与 ‌3D立体视觉‌，配备4K CMOS图像传感器，提供高帧率（≥60fps）画面。
‌荧光导航功能‌：集成‌近红外荧光成像技术‌，可实时显示淋巴管、淋巴结或病灶区域。
配置全套相关主机和配件，同时配置相关手术器械一套、医用监视器、医用台车、3D电子镜、导光束、3D眼镜、灭菌盒等。 

12.  4K超高清腹腔镜系统：
‌成像性能‌：必须支持‌4K超高清分辨率（≥3840×2160）‌，采用4K CMOS图像传感器，帧率≥60fps。
‌手术辅助能力‌：集成高频电刀、高流量气腹机（≥40L/min）与冲洗吸引器，支持与监护仪、气腹机联动显示参数。
配置全套相关主机和配件，同时配置相关手术器械一套、医用监视器、医用台车、导光束等。 

13. 转运呼吸机：
‌适用范围与便携性‌：设备需适用于儿童及成人‌的院内、院外紧急抢救与转运，配备一体化提手或肩带，便于在救护车、直升机等移动场景中快速部署。
‌监测与报警功能‌：实时监测‌潮气量、气道压力、呼吸频率、血氧饱和度、吸入氧浓度（21–100%）‌等关键参数，具备窒息、低电量、管路脱落、氧气不足等多重声光报警功能。

14. 气管插管箱：
‌配置完整性‌：必须包含‌成人气管插管‌、‌喉镜系统（含可视喉镜或LED冷光源喉镜片）‌、‌气管插管固定器‌、‌牙垫‌、‌吸痰管‌、‌呼吸气囊‌等关键组件，确保满足紧急插管全流程需求。
‌适用场景与人群覆盖‌：箱内器械需适配‌成人、儿童‌的急救插管，配件规格齐全，支持在手术室、ICU、急诊及院外转运等多场景下快速建立人工气道。

15. 洗胃机：
‌工作模式与控制方式‌：必须为‌全自动洗胃机‌，支持‌自动/手动双模式切换。

16. 心肺复苏仪：
‌按压频率与深度‌：符合《2020 AHA心肺复苏指南》及《2016中国心肺复苏专家共识》要求。
可在救护车转运、楼梯搬运等动态场景中稳定运行。
‌电源与续航能力‌：内置可充电锂电池，新电池满电状态下连续工作时间‌≥60分钟‌，支持边充电边使用，交流电接入时可持续无间断运行。
配置主机、电池、电源适配器、电池充电器、便携包等。 


17. 床边快速检测仪：
检测项目与方法学‌：设备须支持‌心梗三项‌（肌红蛋白/Mb、肌酸激酶同工酶/CK-MB、心肌肌钙蛋白/cTnI或cTnT）的联合检测，采用‌免疫荧光干式定量法‌或‌化学发光法。
支持‌全血、血清或血浆样本‌，适用于急诊、ICU、胸痛中心等场景的快速筛查。
‌质控与环境适应性‌：符合‌YY/T 1579—2018《即时检验设备通用要求》‌及CLIA豁免标准，适合基层与急救环境使用。

18. 血气分析仪：
检测参数与精度要求‌：必须能实测‌pH、PCO₂、PO₂、K⁺、Na⁺、Ca²⁺、Cl⁻、乳酸、葡萄糖‌等≥9项核心参数，符合CLSI及ISO15189溯源标准。
‌自动化与智能化功能‌：支持‌自动进样、一键校准、自动质控‌，内置LIS/HIS数据接口，可实现检测数据自动上传与趋势分析。

19. 抢救床：
满足成人患者转运与急救操作的空间及承重要求。
具有升降系统；配备中控静音脚轮。
支持氧气瓶、输液架等配件安装，适配急诊、手术室等多场景使用。

20. 转运车：
满足各类患者转运需求，适配临床全科室使用场景。
配置中控静音脚轮。
‌功能调节与临床适配性‌：支持多角度体位调整。
‌结构与感控要求‌：床体耐冲击、耐湿热、耐盐雾、耐高温消毒（≥120℃），符合院感防控标准。

21. 监护型救护车：
用于院间急危重症患者转运、院前急救，可途中开展监护、通气、除颤、给药等急救操作。救护车底盘、负压隔离舱（可选）、车载监护仪、除颤仪、转运呼吸机、氧气瓶、抢救药品柜、输液泵、担架、固定系统、电源逆变系统。

22. 负压型救护车：
具备负压隔离功能，通过空气净化与负压控制，防止呼吸道传染病病原体扩散，用于新冠、流感、结核等传染病患者转运、院前急救。救护车底盘、负压隔离舱、高效空气过滤系统（HEPA）、负压控制系统、车载急救设备（监护、除颤、呼吸）、消毒系统、担架、电源系统。

23. 专用标本存放柜：
‌温度控制范围与精度确保生物样本长期储存的稳定性，满足病理科、实验室冷藏需求。
‌安全防护与功能配置符合医用电气安全标准。
适配医院病理科、疾控中心、科研实验室等场景的组织标本、菌种、活性成分等低温保存需求。

24. 取材台：
‌排风系统性能‌：确保福尔马林等有害气体在操作者呼吸区前被迅速排出，保障人员安全。
台面耐腐蚀易清洁，具有倾斜角‌及喷淋系统，利于污水排放与冲洗。
具有‌安全与智能化配置，支持电动升降，适配不同身高操作者。
配置取材台主机、粉碎机、紫外灯、照明灯、自动加液及回收系统等。

25. 组织自动脱水机：
处理通量与批次能力‌：支持多程序并行运行，满足医院病理科高通量样本处理需求，提升制片效率。
‌脱水效率与技术模式‌：具备‌快速脱水模式，支持真空、加压、搅拌等多种辅助脱水方式，结合超声波或磁力搅拌技术优化试剂渗透，保障组织处理质量。

26. 组织包埋机：
主蜡缸容量≥‌5升。
冷台与热台采用分体式设计，可独立运行，适配不同实验室布局。

27. 轮转石蜡切片机：
适配不同切片场景与试剂系统。
标配‌样本回缩功能‌、防静电废料盘（带磁力吸附或刷子）、手轮双锁定系统及大容量切屑槽。

28. 摊片烤片机：
温度控制范围与精度‌：摊片、烘片、烤片三区温度均支持‌室温至99℃连续可调‌，控温精度≤±‌0.5℃。‌

29. 隔水式培养箱：‌
‌容积≥160L。
‌安全与智能控制功能‌：具备超温报警、独立限温系统、低水位报警及断电记忆恢复功能，保障运行安全与数据连续性。

30. 电热恒温水浴箱：
‌容积与内胆尺寸‌：≥‌30L，适配多种实验容器与多样本同时处理需求。

31. 电热恒温干燥箱：
容积规格≥230L。
支持定时、超温报警、断电记忆及控温保护，保障设备运行安全与实验连续性。

32. 双目显微镜：
标配‌LED冷光源‌或卤素灯照明，亮度可调，节能环保且适合长时间使用。
配备‌机械移动载物台。

33. 冷冻切片机：
满足病理诊断与科研对不同厚度的需求。
支持手动或‌电动驱动切片。

34. 荧光显微镜：
光源使用寿命≥‌10,000小时。‌
‌荧光通道配置‌：标配多通道滤光片组，至少覆盖‌紫外、蓝、绿激发波段。
‌支持高分辨率荧光成像。

35. 普通离心机：
适用于红血球、酵母细胞等大颗粒物质的沉降分离。
满足常规生物样本（如血液、细胞培养液）的固液分离需求。

36. 高速冷冻离心机：
满足病毒颗粒、细胞器及核酸等高精度分离需求。
适配多种转子类型（如角转子、水平转子、连续流转子），实现一机多用。

37. HE染封一体机：
支持从‌烤片、脱蜡、染色到封片‌的全流程自动化，实现HE染色与封片在一台设备内完成。
满足中高通量病理实验室日常需求。

38. 振荡器：
支持无级调速，满足不同样本（如血液、细胞悬液、组织提取物）的温和或剧烈混匀需求。

39. 液基细胞制片设备：
满足中医院病理科日常高通量筛查需求。
‌多模式兼容性‌：支持‌宫颈脱落细胞、痰液、尿液、胸腹水、脑脊液‌等多种样本类型的一体化处理，适配妇科与非妇科领域检测需求。

40. 全自动免疫组化染色机：
支持从‌烤片、脱蜡、抗原修复、染色到复染‌的全步骤自动化操作。
‌处理通量与速度满足中医院病理科中高通量检测需求。
‌多染色模式兼容性‌：支持‌单染、双染、多染及多重免疫荧光染色‌，可同时检测多种肿瘤标志物，适用于癌症分型与精准诊断。
支持LIS系统连接，实现数据追溯与实验室信息化管理。

41. 切片数字化扫描仪：
扫描分辨率需确保细胞级细节清晰可辨。
‌扫描速度与通量‌：满足中医院批量诊断需求。

42. 低温冰箱4℃/-20℃：
满足试剂、生物样本、药品等不同物品的分类存储需求。
‌有效容积与结构设计‌：总有效容积‌≥200L，冷藏与冷冻空间物理分隔，避免交叉污染，内部可配可调层架。

43. 钬激光：
适用于泌尿系结石粉碎及软组织切割、凝固等微创手术。
激光主机≥1台，脚踏开关≥2个，粗光纤≥3根，细光纤≥3根，激光保护镜片≥2个。

44. 经皮肾镜：
镜体工作直径与通道设计‌：配备‌内鞘与外鞘分离式系统‌，支持灵活建立取石通道，适配不同体型患者，尤其便于小儿及肥胖患者手术。
‌工作适用范围‌：适用于肾盂、肾小盏及憩室结石等多部位操作。
支持钬激光碎石。
配置防水帽、防水膜、显示终端、台车、消毒盒等。

45. 膀胱硬镜+异物钳+活检钳：
1.膀胱硬镜‌
0度内窥镜≥1支，30度内窥镜≥1支，70度内窥镜≥1支。
适配成人男性及女性尿道解剖结构，减少插入阻力。
支持高温高压消毒，确保术中视野清晰、图像不失真。
配置镜鞘及闭孔器、操作器、软性剪刀、导光束等。
‌2.异物钳（配合膀胱镜使用）‌
专用于消化道或泌尿系统异物钳取，网篮型钳头设计可牢固抓取结石、组织碎片等异物。
‌3.活检钳（配合膀胱镜使用）‌
耐腐蚀、抗磨损，支持多次高温消毒。
适用于膀胱黏膜病变的咬切取样，无需开腹手术。

46. 全高清电子膀胱软镜系统
支持‌4K超高清成像‌，确保膀胱内壁细微病变清晰可见，可顺应尿道生理弯曲，实现无创进入与全方位观察。
‌集成图像采集、存储与回放功能，支持连接打印机及图文工作站，具备一键拍照与录像功能。
‌配套设备与接口兼容性‌：配备专用仪器台车，支持HDMI/DVI/CVBS等多接口输出，可对接医院现有监视器与手术记录系统，实现即插即用。

47. 精液分析仪：
检测项目与分析能力‌：可自动检测‌精子密度、活力、存活率、形态正常率‌等关键生育力指标，支持WHO第五版标准分析
具备高通量处理能力，满足门诊批量样本检测需求。
‌数据输出与兼容性‌：支持生成‌彩色图文报告‌，具备Excel数据导出与PDF打印功能，可对接医院LIS/HIS系统，实现结果自动上传与存储。

48. 输尿管硬镜8-9.8F：‌
适配成人输尿管生理解剖结构，兼顾通过性与操作通道空间
‌有效工作长度须确保在经尿道入路时能顺利抵达肾盂，满足全段输尿管及上尿路检查与治疗需求。
可兼容常用碎石导丝、取石篮、活检钳等治疗工具，支持术中同步操作。

49. 输尿管硬镜6-7.5F：
适用于‌成人细径输尿管或儿童患者。
‌工作长度可确保经尿道入路可顺利抵达肾盂，满足上尿路检查与治疗需求。
具有‌高清传像束或电子成像技术‌，图像清晰无畸变，支持术中精细操作判断。

50. 体外碎石机：
碎石专用探头≥2个。
电磁式冲击波源‌，冲击波能量应可调‌ 。‌
支持‌X线或B超定位。
满足泌尿系常见结石治疗需求。
确保对体型较胖或结石位置较深的患者仍能有效聚焦碎石。‌
‌治疗床支持多角度精准对焦，适配不同体位需求。
配置水囊、枕头、工具箱等。

51. 等离子电切镜：
满足不同手术视角需求。
集成‌全高清（1080P）摄像系统，图像清晰无畸变，确保术中解剖结构精准辨识。‌
支持高温高压灭菌或低温等离子消毒‌，确保院感防控安全。

52. LED眼科视力表
LED背光，兼容多种视力表标准。
支持3m/5m/6m检查距离。
遥控操作。
壁挂或支架安装。

53. 超乳玻切一体机
超声乳化、玻璃体切割一体化。
参数面板可调。
负压与流量可调范围宽。
含超乳手柄、玻切头等常规接口。
超乳手柄≥3只、注吸手柄≥3只。

54. 血流OCT
OCT/OCTA联合成像，显示眼底血流。
高速扫描，满足临床分辨率要求。
血管密度、无灌注区等量化分析。
内置正常人群参考数据库。

55. 眼科综合验光仪
主观/客观综合验光。
内置多种视标，自动切换。
球镜、柱镜、轴位、棱镜全覆盖。
触摸屏或电脑联机控制。

56. 全自动非接触自动眼压仪
非接触式喷气测量。
自动对焦与眼球追踪。
覆盖正常及异常眼压范围。
屏幕显示，可打印或导出数据。

57. 电脑全自动验光仪
自动屈光测量（球镜、柱镜、轴位）。
可同步测量角膜曲率半径。
自动眼球追踪定位。
支持连接电脑或打印。

58. 数码裂隙灯
LED光源，亮度可调。
内置高清数码相机，实时采集。
裂隙宽度、角度、长度可调。
支持图像存储、对比、报告输出。

59. 普通裂隙灯
LED或卤素灯，亮度可调。
裂隙宽度、长度、倾斜角度可调。
多档变倍系统。
双目镜观察，屈光补偿。

60. 眼科A/B超及UBM
A超：眼轴长度及生物测量。
B超：二维成像。
UBM：前段成像。
彩色多普勒/灰阶显示可选。

61. YAG眼科激光治疗机
Nd激光。
适用于后囊切开、周边虹膜切开。
双光束瞄准。
能量多档可调，单脉冲/多脉冲模式。

62. 全自动电脑视野仪
静态视野检查。
阈值、筛选、特殊模式可选。
自动固视监测与报警。
内置分析软件，可生成报告。

63. 角膜内皮细胞计
非接触式角膜内皮成像。
可分析细胞密度、六角形比例、变异系数。
中央/旁中央区域拍摄可选。
图像存储、分析报告自动生成。

64. 光学生物测量仪
测量眼轴、前房深度、角膜曲率、白到白距离。
光学低相干反射或扫频OCT原理。
支持IOL屈光度计算。
非接触式，自动对准。



65. 眼底镜
手持式直接检眼镜。
LED或氙灯光源，多色滤光可选。
多档光斑大小与形状。
充电式或电池供电。

66. 全自动免散瞳眼底照相
彩色眼底成像，免散瞳。
自动对焦、曝光、拍照。
DICOM兼容，可联网存储。

67. 眼科显微镜
眼科手术用显微镜。
变倍系统，高分辨率，LED或氙灯光源。
落地式/悬吊式支架。
配摄像/录像系统。

68. 可视人流系统
术中超声实时引导。
负压吸引，压力可调。
专用术中探头。
可录像、存储、打印图像。

69. 盆底康复仪
电刺激、生物反馈联合治疗。
多通道输出。
盆底肌电评估、压力评估。
内置治疗方案，可编辑、记录。

70. 电子阴道镜
高清数字成像，电子放大。
LED冷光源，亮度可调。
图像采集、存储、对比、打印。
支持醋酸/碘染试验观察。

71. LEEP刀
切割、凝血、混合模式。
功率可调。
多种形状电极可选。
具备自动保护、烟雾吸引接口。

72. 宫腔镜系统
硬性宫腔镜，多角度可选。
高清摄像系统，冷光源。
配膨宫泵。
配置相关手术器械一套、消毒盒等。
