南昌市中心医院（瑶湖分院）尿液分析仪调研需求

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 尿液分析仪 | 可测项目：尿液中白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、维生素C等；  测量原理：反射光电比色法；  测定速度：大于500个测试／小时；  存储功能：超大容量数据贮存；  配套试纸：11G及以上尿试纸条或仪器试纸选择功能菜单选择的尿试纸条；  通信端口：RS232标准接口和并口等多种数据输出端口。  工作方式：可选择单次测试或自动连续测试；  显示液晶触摸屏，中文引导菜单，操作提示信息和测试结果，测试结果用半定量符号和SI国际单位表示；  打印：内置微型打印机自动打印测试结果，可外接（串口或并口）针式打印机；  控制功能：自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制。 |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：