**南昌市中心医院（瑶湖分院）血气分析仪调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 血气分析仪 | 1.检测项目：包括PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac）等。  2.样本体积≤150μL。  3.定标：自动一点和两点定标，可随时进行手动定标。  4.仪器自带数据存储功能，病人数据和质控数据的存储不得少于10000例。  5.能提供75人份，150人份，300人份的四项，七项，九项试剂包，而仪器不需要更换。  6.仪器可以通过网络连接LIS系统。  7.可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围，和质控检测间隔。  8.智能控制：通过监测整个检测程序和系统运行，24小时持续探测差错并纠正。 |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：